****

**CL360 PINCE AMPÈREMÉTRIQUE À MÂCHOIRE OUVERTE, SÉLECTION DE GAMME AUTOMATIQUE CA 200 Amp**

* Technologie de mesure avec sélection de gamme automatique TRMS pour des résultats précis.
* Mesure de courant CA via la mâchoire ouverte et mesure de tension CA/CC, de résistance et de continuité via les cordons de test.
* Grande ouverture de mâchoire pour mesurer le courant dans des câbles jusqu’à 14,7mm.
* Détecteur de tension sans contact intégré dans la mâchoire.
* Afficheur rétroéclairé pour faciliter la lecture.
* S’éteint automatiquement après 15 min. d’inactivité pour économiser les piles.
* Cette multi-testeur de Klein Tools est assez robuste pour supporter une chute de 3m.
* Indication de l’état des piles et compartiment des piles facilement accessible.
* Idéal pour utilisation dans des environnements basiques et électromagnétiques: immeubles résidentiels, bureaux ainsi que en milieu tertiaire.
* Livré avec un étui, des cordons de test et 2 x AAA piles.
* Mâchoire et boîtier : CAT IV 600V / CAT III 1000V; Electrique: CAT III 600V / CAT II 1000V; classe 2, double isolement.

